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城市工程运输车辆盲区风险防控技术
揭榜挂帅需求榜单

	需求名称
	城市工程运输车辆盲区风险防控技术

	基础要求
	1.适用车型为城市工程运输车辆（泥头车、搅拌车等重型货车）
2.安装方式上须采用合规加装方案，不得对车辆原有结构、电气系统、制动转向系统等原厂设备进行不可逆破坏性改装，不得影响车辆原有安全性能及年检合规性，需提供无损安装方案及对原车系统的详细说明。

	核心功能
	1.防控区域需重点覆盖右侧盲区、车头前方盲区及A柱遮挡区域。
2.具备行人及非机动车检测、视野盲区消减、分级预警、驾驶员提示等核心功能，鼓励集成系统与平台化管理技术。
3.环境适应性方面，需具备白天、夜间及雨雾等恶劣天气条件下的全时段工作能力，抗振动、电磁兼容等性能符合车载环境要求。

	需求描述
（核心技术参数/指标）
	一、消减视野盲区能力
必要指标：
1.盲区检测范围：静态检测覆盖率在标准盲区边界内对目标物检出率≥95%；动态有效探测范围右侧水平≥3.0m、垂直0.3-2.0m，前方0-3m，内轮差区域全覆盖。
2.盲区消减率：安装系统后相比原车状态减少的盲区面积比例≥80%。 
拓展指标：
驾驶员使用率：安装辅助系统后驾驶员对盲区区域观察次数提升≥50%；单次扫视辅助屏幕时长≤1.5秒，占比不超过总驾驶时长的10%。

	
	二、盲区检测及预警能力 
必要指标：
1.盲区目标检测率：行人及非机动车正确检测率≥95%，漏检率≤5%；复杂干扰场景下每10分钟虚假报警次数≤2次。 
2.预警时效性：从目标进入盲区到系统首次发出报警的时间差≤300ms。 
3.预警分级合理性：至少包含两级预警（1级为目标进入盲区，2级为存在碰撞风险且TTC或ETTC＜3s）；预警形式含车内视觉及听觉报警；
拓展指标： 
1.驾驶员接受度高
2.驾驶员对于预警分级合理性的评价较好

	
	三、系统适配和可靠性
必要指标：
1.安装适配性：可适配≥3种主流品牌底盘，不破坏原车结构；单台安装时间≤4小时。
2.工作稳定性：72小时不间断通电无致命故障；环境耐久性测试（雨雾、强振动模拟搓板路等）后功能正常，性能指标与初始值偏差≤5%；设备在线率≥98%。
拓展指标：
综合成本（包括全套系统+安装成本）≤5000元；年维护成本≤设备成本的5%。

	对揭榜方要求
	1.揭榜单位应为在国内实际经营的企业、高校、科研院所或创业团队，具备与榜单要求相匹配的技术研发基础与产业化能力，有推广应用意愿。
2.揭榜产品关键技术指标应达到业内领先水平，须具备行人及非机动车检测、视野盲区消减、分级预警及提示等核心功能，并提供清晰的技术实现路径与实现逻辑，且无知识产权纠纷。
3.揭榜产品须采用合规加装方式，确保在不破坏车辆原厂结构、电气系统及制动转向系统的前提下完成上车安装或集成，提供物理安装接口、独立供电与通信方案、传感器布置方式等集成可行性说明；须具备白天、夜间及雨雾等恶劣天气条件下的全时段工作能力，抗振动、电磁兼容等性能符合车载环境要求。
4.揭榜方须提交技术成熟度自评、已有样机或系统研发证据、关键部件选型依据及参与实车比测的保障措施。揭榜产品如已在市场推广应用，应一并提供应用推广情况说明。
5.揭榜方须承诺开放必要的数据接口，支持将车辆盲区监测及相关安全数据按深圳市相关监管平台要求的通信协议和格式的要求进行上传，并接入深圳市泥头车实时监管系统，包括但不限于：车辆位置、盲区预警事件记录、系统工作状态故障告警等关键数据字段。揭榜方应提供数据交互技术文档，确保比测阶段及后续应用时可实现与市级监管平台的有效对接与联调。
6.揭榜方须承诺对比测期间所提供设备的安全性、可靠性和运行状态负全部责任。测试过程中如因设备自身原因出现故障、失效、损坏或由此引发的安全风险，由揭榜方自行承担维修、更换及相关后果，确保不影响比测整体进度与公正性。
7.揭榜方须承诺所提交材料真实有效，不涉及知识产权侵权或法律纠纷，同意接受过程监督与数据采集要求。



